## ДО

Глюкит ЕООД

(Бенефициент- наименование)

175339777

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

**„Доставка и въвеждане в експлоатация на ИКТ оборудване със следните обособени позиции:**

**Обособена позиция 1: Доставка на двойка защитни стени от следващо поколение, монтаж в 19“комуникационен шкаф: 2 бр.;**

**Обособена позиция 2: Доставка на дисков масив за съхранение на данни за монтаж в 19“комуникационен шкаф - 1бр.;**

**Обособена позиция 3: Доставка на сървърна система с подвижни механизми за монтаж в 19“комуникационен шкаф - 1 бр.“**

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**„Доставка и въвеждане в експлоатация на ИКТ оборудване със следните обособени позиции:**

**Обособена позиция 1: Доставка на двойка защитни стени от следващо поколение, монтаж в 19“комуникационен шкаф: 2 бр.;**

**Обособена позиция 2: Доставка на дисков масив за съхранение на данни за монтаж в 19“комуникационен шкаф - 1бр.;**

**Обособена позиция 3: Доставка на сървърна система с подвижни механизми за монтаж в 19“комуникационен шкаф - 1 бр.“**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна 90 дни (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (*наименование на бенефициента*) | **Предложение на кандидата** | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:  „Доставка и въвеждане в експлоатация на ИКТ оборудване със следните обособени позиции:  Обособена позиция 1: Доставка на двойка защитни стени от следващо поколение, монтаж в 19“комуникационен шкаф: 2 бр.;  **Минимални технически и функционални изисквания:**  • Мимумум: 10x1GE RJ45 и 8x1GE SFP Slots  • Минимум: 10 Gbps IPv4 Firewall Throughput,  • Минимум: 4Gbps IPS Throughput,  • Минимум: 3 Gbps NGFW Throughput,  • Мимимум: 2 Gbps Threat Protection Throughput  • Минимум функционалност: PS, AI-based Inline Malware Prevention, Inline CASB Database, DLP, App Control, Adv Malware Protection, URL/DNS/Video Filtering, Anti-spam, Attack Surface Security;  Обособена позиция 2: Доставка на дисков масив за съхранение на данни за монтаж в 19“комуникационен шкаф - 1бр.;  **Минимални технически и функционални изисквания:**  • Минимум: 24 Bays х 2.5"" с възможност разширяване до 440 DrivesDual Active-Active Controller с минимум 64GB Cache и възможност за разширяване до 64GB  • Минимум 8 port 16Gbps FC (2 x 4 ports), 4 port 10Gbps RJ45 (2 x 2 ports)  • Минимум 8 x 1.92TB 12Gbps SAS Flash Drives (9.5TB Usable Capacity after DRAID 6)  • EasyTier, Remote Mirroring, In-line threat detection, Data at rest encryption, FlashCopy 2.0 (Volume Group Snapshot), Data reduction pools with thin provisioning, UNMAP, Safeguarded Copy.  Обособена позиция 3: Доставка на сървърна система с подвижни механизми за монтаж в 19“комуникационен шкаф - 1 бр.  **Минимални технически и функционални изисквания:**  Сървърната система да включва следните компоненти:   * Сървър с подвижни механизми за монтаж в 19“ комуникационен шкаф (3бр.) със следните параметри:   Минимум: 2xCPU (24 ядра, 48 Threads, 2.5GHz, 64MB L3 Cache) Минимум: Оперативна памети 512 GB DDR5/4800Mhz RDIMM Минимум: Диск 240GB SATA 3 6Gb/a SSD един брой Мимимум: Мрежови контролери четирипортов SFP+ 10Gbps Ethernet, 2x32Gb FC SFP+ Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1200W Интегриран модул за дистанционен достъп;  софтуер за сигурност- 1 бр.: Неограничен брой източници на логове и събития, неограничен брой ивенти за секунда и поддръжане на следните фунционалности: Search /търсене/, Report /докладване/, Dashboard, Compliance /съответствие/, Delegation, Alerts Management /управление на сигнали/, Data Collection Framework /рамка за събиране на данни/, Asset and Identity Management /Управление на активи и самоличност/ Response Integration Framework /Рамка за интегриране на отговор/, Incident Response Module /Модул за реагиране при инциденти/, Risk Scoring/Оценка на риска/, Threat Intelligence /Разузнаване на заплахи/ , UEBA – User Entity Behaviour Analytics /Анализ на поведението на потребителския субект/.  Въвеждането в експлоатация на ИКТ оборудването следва да включва интеграция на всички доставени хардуерни и софтуерни компоненти.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):**  1.Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционна поддържка на доставеното оборудване за период от минимум 3 години от датата на въвеждане в експлоатация на активите.  2.Изпълнителят е длъжен да осигури техническо лице на място в обекта на Възложителя в гр. Бургас при необходимост с максимално време за реакция от 24 часа. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Документацията към оборудването се представя на български език.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  Неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:  Изпълнителят следва да проведе обучение за работа с доставените активи на минимум 2 служители на Възложителя, като то не следва да е включено в цената на ДМА, а е за сметка на Изпълнителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо)**.**  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |  |
| Други: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките | К-во /бр./ | Единична цена в лева  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** | Доставка и въвеждане в експлоатация на ИКТ оборудване със следните обособени позиции:  **Обособена позиция 1: Доставка на двойка защитни стени от следващо поколение, монтаж в 19“комуникационен шкаф: 2 бр.;** | **2 бр.** |  |  |
| **2** | **Обособена позиция 2: Доставка на дисков масив за съхранение на данни за монтаж в 19“комуникационен шкаф - 1бр.;** | 1бр. |  |  |
| **3** | **Обособена позиция 3: Доставка на сървърна система с подвижни механизми за монтаж в 19“комуникационен шкаф - 1 бр.** | 1 бр. |  |  |
| **4** |  |  |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- Авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора, платими в срок до 10 дни след двустранно подписване на договора, изпращане на писмена заявка за изпълнението му от Възложителя, както и представяне на оригинална фактура от страна на Изпълнителя.

- Окончателно плащане в размер на 50% от стойността на договора, платими в срок до 30 дни след въвеждането на оборудването в експлоатация и представяне на оригинална фактура от страна на Изпълнителя. *( описва се)*

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)